Onde è signali                                                                                                                                        

TP6 di fisica - Anàlisi di signali periùdichi 

	  Ogettivi

	- Esse capace di misurà un perìudu

- Cunnosce è aduprà e definizioni di u perìudu è di a frequenza di un fènomènu periòdicu.


L’elettrocardiugramma, l’elettroencefalugramma et l’audiugramma sò trè tècniche messe in òpera da u mèdicu per fà un diagnòsticu medicale. Certi anu un caràtteru periòdicu. Sti signali ponu esse analizati incù un oscilloscopiu.

Prublemàtica : Cumu caratterizà un signale periòdicu ?
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Documentu 3 : Esempii di fènomeni periodichi

 1 .U muvimentu di a terra ingiru à u sole

2 .U muvimentu di a terra annantu à ella stessa
3 .U muvimentu di a luna ingiru à a terra 

4 .U muvimentu di e sfiere di l’orilogiu (quella di l’ore, di i minuti, di e seconde)
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Document 4 : Visualisation et analyse d’un signal périodique à l’aide du logiciel « Oscillo »
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Une fois le logiciel « Oscillo » lancé, appuyer sur le bouton             pour allumer l’oscilloscope. 
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Cliquer sur l’icône  GBF (Générateur Basses Fréquences) de la voie YA en haut à gauche :                   

Le générateur s’affiche sur la droite. 

· Sélectionner le type de signal « sinusoïdal ».

· Cliquer sur les bornes rouges et noires du GBF et de la voie YA de l’oscilloscope. 

Le GBF est ainsi relié à l’oscilloscope et un signal électrique apparaît.

· Appuyer sur le bouton           de l’oscilloscope afin d’afficher uniquement l’oscillogramme de la voie A.

· Dans la gamme de fréquences possibles, sélectionner « 1k » (1 kiloHertz ).

· Tourner le bouton « fréquence » afin d’afficher la fréquence : 0,250 kHz.
· Tourner le bouton « amplitude » du GBF afin que la valeur maximale de la tension du signal occupe 2 carreaux (verticalement). 
Travagliu dà fà
	I. Esempii di signali elettrichi aduprati in medicina :



	I.1. Qualessi sò l’organi cuncernati dà l’esamini medicali mintuati inde u ducumentu 2 ?
I.2. Chi riprisenta l’assu di l’ascissi (assu urizontale) d’ogni signali ?

       L’assu di l’ordunate (assu verticale) ? 
I.3. Da tutti quelli chi sò ammentati inde u documentu 2 certi sò periodichi. 

       Qualessi ? Culuritene u motivu elementariu   
        


	APP



	II Calculu di u periudu è di a frequenza di qualchi fenomeni periodichi




	
    I Calculate u periudu è a frequenza di i 4 fenomeni ammentati in u ducumentu 3.
	REA



	

	
	

	III. Etude d’un signal périodique à l’aide du logiciel « Oscillo » :


	III.1. Réaliser les étapes d’utilisation du logiciel « Oscillo » (document 3).  APPEL 1
III.2. Représenter le signal obtenu sur le document annexe distribué par le professeur puis repérer par une
        double flèche la période T de ce signal.
III.3. Déterminer la valeur de la période T du signal en milliseconde (ms) puis en seconde (s). APPEL 2
Aide : Utiliser la valeur sélectionnée de la sensibilité horizontale ou balayage (Time/div).
III.4. En déduire la valeur de la fréquence f (en Hertz) de ce signal en utilisant la formule donnée dans les
        rappels (document 1). Comparer cette valeur avec celle indiquée sur le GBF (f = 0,250 kHz).

III.5. Déterminer la valeur de la tension maximale Umax en Volt (V). APPEL 3
Aide : Utiliser la valeur sélectionnée de la sensibilité verticale (V/div).
III.6. Augmenter progressivement la sensibilité horizontale (Time/div) jusqu’à 5 ms/div.      

        Comment varie le nombre de périodes T visualisées sur l’écran lorsque la sensibilité
        horizontale augmente ?
III.7. Augmenter progressivement la sensibilité verticale (V/div) jusqu’à 10 V/div (voie YA).

       Comment varie l’amplitude du signal lorsque la sensibilité verticale augmente ?
II.I8. Réaliser tous les réglages afin de faire apparaître sur l’oscilloscope 2 périodes d’un signal
         triangulaire de 50,0 Hz et de tension maximale 3,6 V. APPEL 4
	REA



	
	VAL



	
	REA

	IV. Cunclusione :



	Risponde à a problematica

	COM


Documentu 1 :  





Un fenomenu hè dettu periodicu s’ellu si ripruduce tal’è quale à intervalli di tempi uguali.





U tempu chi corre trà duie situazione identiche si chjama u periudu. U periudu si misura in seconde. Si nota T.





Un signale periodicu hè caratterizatu da un mutivu elementariu chì si ripete à intervalli di tempi uguali. 





A frequenza d’un fenòmenu periòdicu  riprisenta u numeru di volte chì un fenomenu si verificheghja in un’unità di tempu.Si pò dì dinò ch’ella hè quantità di période ch’ellu ci hè in una seconda.


A frequenza si misura in Hertz (Hz)


Si nota f.





Periudu (T) è frequenza (f) sò liate da a rilazione :


f = � EMBED  ���


 








Una tensione periodica hè caratterizata da a so frequenza, da u so valore massimu Umax è da u so valore mìnimu Umin





L’unità di tensione hè u Volt (V)








 





Documentu  2 : Signali ottenuti da u medicu 
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Signal d’un électrocardiogramme 











Signal d’un électroencéphalogramme





Signal d’un audiogramme
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