Onde è signali                                                                                                                                       

TP9 di fisica - Principiu di a fibruscupia
	Ogettivi :

	- scopre i fenomeni di rifrazzione, di riflessione è di riflessione tutale.
- capisce u principiu di a prupagazione di u lume ind’una fibra ottica .
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Problematica :  
Cumu viaghja u lume ind’una fibra ottica ?

Ducumentu 1 : Prupagazione di u lume – Fenomeni di refrazzione e di reflessione.
· U lume viaghja sempre in ligna diritta inde una materia umugenea è traslucente.
  Ogni materia hè caratterizata da un indice di rifrazzione  « n » (incù n ≥ 1).
  A cunniscenza di st’indice  permette di calculà a celerità di u lume inde issa materia : più l’indice hè debule è 
   piu a celerità di u lume hè grande
Quandu chi un ragiu di lume impetta l’interfacia di duie materie traslucente ghjè:
   - in parte rispechjatu  (fenomenu di riflessione)
   - in parte trasmessu (fenomenu di rifrazzione)         
     









	I. A prupagazione di u lume inde mezi trasparenti  differenti


	I.1. Mette in opera u dispusitivu sperimentale di u ducumentu 3.

       Traccià annantu à a fiura i trè ragi : u ragiu rifrattu ,u ragiu rispechjatu è u ragiu incidente per i=30° 
      Annutà a figura incù e parole : angulu d’incidenza , di rifrazzione è di riflessione.
I.2. A parte d’un certu valore di l’angulu d’incidenza (ilimita)  si po omu vede un cambiamentu.

       Qualessu ?  Datene u valore .
        
 I.3. Tandu si po parlà di riflessione tutale. Dite perchè.
I.4. Girà u mezu cilindru di manera chi u ragiu di lume impetessi l’interfaccia piana.

    Fà cresce l’angulu d’incidenza i da 0° à 90. Si po omu usservà u fenomenu di riflessione tutale ? 
     Ghjustificatene a risposta.
I.5.  Qualesse sò e duie cundizione chi permettenu di fà chi u fenomenu di riflessione tutale apparisca.
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	II. Appiecazione à a fibruscupia :



	II.1. Risponde à a prublematica aiutendusi di e scuperte fatte.

II.2. Traccià u ragiu di lume inde a fibra ottica.
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A fibruscupia hè una tecnica d’imaghjine medicale nata in u 1950. Permette l’esplurazione


 di l’organi o di i tissuti incù un fibruscopiu. 


U fibruscupiu hè un apparechju custituitu d’un tubu soffice rinchjuendu un fasciu di fibre ottiche permettendu di schjarisce è d’ottene a fiura di a partita splurata� 
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Document 3 : Dispositif expérimental





Pone u mezu cilindru di plexiglas di manera chi u ragiu di lume passesi da u mezu « plexiglas » (nplexiglas = n1 = 1,5) a u mezu « aria » (naria = n2 = 1,0). 


 


Fà cresce l’angulu d’incidenza i da 0° à 90°. 





Fighjulà i ragi di lume.
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Ducumentu 2 : Custituzione di una fibra ottica





Una fibra ottica hè un tubu soffice fattu da un stucciu ingutuppendu u core.


Core è stucciu  so cunstituiti di materie traslucente, d’indici differenti è di manera chi ncore> nstucciu .�    
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